|  |  |
| --- | --- |
| **GoMoG Service List** | **DONE** |
| **[STEERING RACK](http://www.gomog.com/allmorgan/steering.htm)** |  |
| [**Check steering play**](http://www.gomog.com/allmorgan/steeringr&p.html#PLAY) | . |
| [**Adjust rack if necessary**](http://www.gomog.com/allmorgan/r&p.html) |  |
| **Check and lub U-Js on steering column** [**R&P**](http://www.gomog.com/allmorgan/SteeringAssemblies.html#RACK) | . |
| **Check all gaiters for damage and/or leakage.** [**Replace if necessary.**](http://www.gomog.com/allmorgan/steeringr&p.html#CHANGING) | . |
| [**Check 4 bolts at center joining plate. Mark them for quick visual reference. (check plate for cracks and/or splitting)**](http://www.gomog.com/allmorgan/steeringr&p.html#TIERODS) | . |
| [**Check bolts and square spacers holding rack to cross frame**](http://www.gomog.com/allmorgan/steeringr&p.html#BOLTS) | . |
| [**Remove and fill end gaiter**](http://www.gomog.com/allmorgan/r&p.html#lubricant) **(2 cones or 1 cup should be enough unless gaiter is replaced or completely dry)** | . |
|  |  |
|  |  |